CV3012M/99

12英寸两分频

舞台监听扬声器

专业级音箱系列



# 主要特点：

90° × 90°均衡覆盖范围

30°监听角度

12”定制低音单元，提供高效的电声转换率JBL 2408-2压缩高音单元，降低系统失真率箱体采用15 mm夹板，表面覆以DuraFlexTft

涂层

两处嵌入式手柄，方便搬运与搭建

高硬度前置钢网，有效保护箱体内元件可旋转式JBL COftftERCIAL铭牌

# 应用：

适用于商用固装扩声应用中的舞台监听

规格：

CV3012ft/99是JBL专为商业固定安装扩声应

|  |  |
| --- | --- |
| 系统： | |
| 频率范围（-10 dB）1： | 54 Hz – 20 kHz |
| 频率响应（±3dB）1： | 85 Hz – 20 kHz |
| 覆盖范围： | 90°×90° |
| 额定功率（IEC，2小时）3： | 350 W / 700 W / 1400 W（连续/音乐/峰值） |
| 最大声压级（1m）2： | 123 dB（129 dB峰值） |
| 系统灵敏度（2.83V@1m）1： | 97.5 dB |
| 额定阻抗： | 8 Ω |
| 驱动单元： | |
| 低音单元： | 1 × 12”低音单元，2.5”音圈 |
| 高音单元： | 1 × 2408-2，1.5”音圈，单环振膜 |
| 外观： | |
| 箱体： | 20°边角梯形结构，15mm白杨木夹板，带嵌入式  手柄；30°监听角度 |
| 表面处理： | 黑色DuraFlexTft涂层 |
| 网罩： | 喷粉涂层，1.5 mm穿孔钢 |
| 输入连接器： | 一对NL4 Neutrik Speakon®，支持并联式连接 |
| 尺寸（H × W × D）： | 285.5 mm × 600 mm × 388 mm  （11.2 in × 23.6 in × 15.3 in） |
| 净重： | 15.55 kg（34.3 lbs） |

用而设计的12”两分频式舞台监听扬声器系统。

CV3012ft/99采用一只12”定制化低音单元与一只JBL 2408-2压缩高音单元，具有高分辨率、低失真度与低功率压缩等优势。CV3012ft/99 采用90° × 90°号角，可在不同规模的舞台空间形成均衡的声场覆盖。CV3012ft/99的箱体采用高品质夹板，驱动单元与电路元件摆位经多轮科学计算与模拟优化，以降低系统体积与总重，同时亦能呈现最佳的频率响应与最低的箱内谐振。

CV3012ft/99可提供30°的监听角度。两处嵌入式手柄方便用户搬运与搭建。一对NL4

Neutrik Speakon®连接器分别位于箱体两侧，可用于多只扬声器系统并联。CV3012ft/99外箱覆以DuraFlexTft耐磨涂层，前置网罩采用高硬度钢材，以提升整体系统的使用寿命。

CV3012ft/99舞台监听系统适用于商业用途扩声应用，如酒楼酒店的宴会派对活动扩声

等，其高度的可靠性、出众的易用性以及卓越的音质可令用户与听众受惠。

1. 全空间（4π）条件下测定
2. 最大声压级根据额定功率计算所得
3. IEC标准、峰值因数为6 dB的粉红噪声下进行2小时测试

JBL一直致力于产品的不断更新。JBL会将新材料、新生产工艺或改良设计应用于现有产品，但不另行通知。因此，部分JBL现有产品可能与产品资料描述存在差异。如无特殊说明，此类更新后产品在性能或规格等方面等同于或优于原始设计。

# CV3012M/99 12英寸两分频舞台监听扬声器

频率响应：

110

# 覆盖范围：

360

Horizontal

Vertical

100

-6 dB Beamwidth (degrees)

100

SPL (dB)

90

80

70

20 100 1000 10000 20000

Frequency (Hz)

10

20 100 1000 10000 20000

Frequency (Hz)



# 外观尺寸：

## 单位：mm（inch）



600.0

23.622



R1200.0 47.244

150.0°

120.0°

460.0

18.110

330.0

12.992

388.0

15.277

240.0

9.449


285.5

11.241

292.4

11.513

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |



## 

JBL Professional

“**harmanpro**”

官方微信公众平台

“哈曼专业音响中国” 官方新浪微博

## 8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200 Northridge, California 91329 U.S.A.

46.5

1.830

© Copyright 2018 JBL Professional [www.jblpro.com](http://www.jblpro.com/)

SS CV3012ft/99

SZ 07/05/18